SI-II.2601.70.2021 Załącznik nr 1

|  |
| --- |
| **Monitor – 66 szt.** |
| Typ ekranu | Panoramiczny, LED, 16x9 |
| Przekątna | Min. 26,5”  |
| Matryca | IPS |
| Jasność | Min. 250 cd/m2 |
| Kontrast (statyczny) | Min. 1000:1 |
| Kąty widzenia (pion/poziom) | Min. 178/178 stopni |
| Czas reakcji matrycy | Max. 7 ms |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
| Wielkość plamki | Max. 0.311 mm |
| Złącza | Min. 1 x HDMI  |
| **Ogólnie** |
| Gwarancja  | Min. 24 miesiące |
| Inne | Dołączony przewód HDMI o długości min. 2m,  |

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**